
   PARAMETROS DO PERFILAMENTO LASER

	ALTURA DE VÔO : 		1250 M
	vELOCIDADE MÉDIA: 		140 KT
	FREQUÊNCIA DE PERFILAMENTO:	25 KHZ
	FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO:		25 HZ
	ÂNGULO DE vARREDURA:		16º
	ESPAÇAMENTO ENTRE OS PONTOS:	1.43 M
