
Produtos Gerados a partir do Perfilamento a Laser Aerotransportado.

- Arquivos de Pontos: 

	DEM: Arquivo ASCII contendo todos os pontos obtidos pelo perfilamento Laser,
             compreendendo o DEM (Modelo de Elevação do Terreno) e o valor de Intensidade que é
	     obtido pela intensidade do retorno do sinal laser. O arquivo está apresentado por 
	     colunas Este, Norte, Altitude e Intensidade;


	DTM: Arquivo ASCII contendo os pontos DTM (Modelo Digital do Terreno), obtido através da
	     filtragem dos pontos que não fazem parte do Terreno como a vegetação e as edificações,
             através de algorítimos específicos. O arquivo está apresentado por colunas Este, Norte, Altitude;
                    

- IMAGENS:   
            - Hipsométrico (Modelo Digital de Elevação);
            - Intensidade (Intensidade obtido pelo retorno do sinal laser);
            - Composição (Composição do Modelo Digital de Elevação mais Intensidade do retorno do sinal laser)
 

- EQUIPAMENTOS

  	    - Aeronave EMB-810 Seneca III;
            - Equipamentos Laser Aerotransportado - ALTM 2025.